Полупроводники
Полупроводники – материалы, которые по удельной проводимости занимают промежуточное место между проводниками и диэлектриками и отличаются от проводников сильной зависимостью удельной проводимости от концентрации примесей, температуры и различных видов излучения.
 
Самый распространённый полупроводник - Кремний (Si)
 
Виды проводимостей:
· Электронная проводимость – n-типа (негатив)
· Дырочная проводимость – p-типа (позитив)
· Примесная проводимость – с использованием солей или иных примесей
 
Диод пропускает электричество лишь в одну сторону.
Диод состоит из двух типов полупроводников – дырочного и электронного.
В зоне pn перехода – обеденная область, где нет ни положительного не отрицательного
При приложении неправильного тока, обеденная область лишь увеличивается.
Когда ток правильный – обеденная область уменьшается до тех пор, пока электроны не начинают движение в соседнюю область.
 
Полупроводниковые приборы – широкий класс электронных приборов, изготавливаемых из полупроводников.

Диод Шоттки – достаточно ненадёжный диод: очень маленький диапазон рабочих напряжений с маленькими напряжениями. Без pn-перехода. Контакт «металл – полупроводник».
 
Туннельный диод – двухэлектродный электронный прибор на основе полупроводникового кристалла, в котором имеется очень узкий потенциальный барьер, препятствующий движению электронов. Изготавливается из материала с повышенным количеством примесей. Очень малая ширина перехода, а также большая напряжённость электрического поля.
 
Туннельный эффект – преодоление микрочастицей потенциального барьера в случае, когда её полная энергия меньше высоты барьера.

Варикап – диод, изменяющий свой конденсаторный объём в зависимости от силы тока.

Светодиод – полупроводниковый прибор, в котором происходит преобразование электрической энергии в энергию излучения. Анодом (+) является длинная ножка, катодом (-) - короткая.
 
Фотодиод – полупроводниковый диод, обладающий свойством односторонней фотопроводимости при воздействии на него оптического излучения.
 
Транзистор – трёхэлектродный полупроводниковый электронный прибор, в котором ток в цепи двух электродов управляется третьим электродом. Бывают pnp и npn видами.
 
Биполярный транзистор – пропускает ток лишь в одну сторону.

Полевой транзистор – ток течёт по полупроводнику одного вида, используется для управления величиной тока. Имеет исток, сток и затвор. Работает не от тока, а от напряжения.
 
Интегральная микросхема – совокупность большого числа взаимосвязанных элементов: сверхмалых диодов, транзисторов, конденсаторов, резисторов, соединительных проводов, которые изготавливаются в едином технологическом процессе на одном кристалле полупроводника, называемого чипом, и составляют элементарный "кирпичик" построения памяти, процессора и т.п.

Триггер – электронная схема, применяемая в регистрах компьютера для запоминания одного разряда двоичного кода.

Полупроводниковые лазеры – устройства, которые используются для записи и чтения информации на информационных носителях – лазерных компакт-дисках.

Молекулярные транзисторы:
Закон Мура – число транзисторов на кристалле микропроцессора будет увеличиваться в 2 раза каждые 2 года.

К числу перспективных типов транзисторов относятся:
- Молекулярные транзисторы
- Транзисторы на основе интерференции волн
- Транзисторы на основе спиновых волн электронов
- Ферроэлектрические транзисторы

Углеродные нанотрубки (фуллерены) – большие молекулы, состоящие только из атомов углерода.


Магнитная запись
Магнитная запись осуществляется под влиянием магнитного поля путём изменения состояния носителя записи или его отдельных частей при воздействии сигналов записываемой информации.
Ферромагнетики – обладают магнитной проницаемостью, остаточной намагниченностью и магнитным сопротивлением.

Методы магнитной записи:
- Продольная – технология, при которой биты информации сохраняются в горизонтальных доменах и участки рабочего слоя носителя намагничиваются вдоль его движения. (Магнитные бобины с видео и аудио, старые HDD)
- Перпендикулярная – биты информации сохраняются в вертикальных доменах. Частицы записывающего слоя намагничиваются вертикально, а частицы магнитного подслоя – горизонтально. (Кассеты магнитофонов)

Термоассистируемая магнитная запись – чтобы данные не стирались используются ферромагнетики, изменяющие магнитные свойства только при нагреве, а потому их приходилось нагревать в процессе записи.

Оптический диск – собирательное название для носителей информации, выполненных в виде дисков, чтение с которых ведётся с помощью оптического излучения.

Компакт-диск – оптический носитель информации в виде пластикового диска с отверстием в центре, процесс записи и считывания информации которого осуществляется при помощи лазера.

Стандартный телефонный канал: 300-3.4к Гц.

Магнитооптический накопитель – совмещение магнитного и оптического принципов хранения информации. Запись информации производится при помощи луча лазера и магнитного поля.

Эффект Керра – изменение направления поляризации луча, отражённого от намагниченной поверхности.

Голография – метод получения объёмных изображений предметов.
Голограмма – трёхмерное проецируемое изображение, производимое лучом лазера.

Виды люминесценции:
- Фотолюминесценция – под воздействием света.
- Электролюминесценция – электрическим полем.
- Катодолюминесценция – свечение под действием ударов электронов.

Печать
Электрография – метод копирования документальной информации на светочувствительном или другом воспринимающем материале, использующий для переноса тонера электрический заряд.
