Стандарты оформления чертежей
Формат – размер конструкторского документа. Форматы подразделяются на основные и дополнительные.
Форматы листов определяются размерами внешней рамки, выполненной толстой линией (не менее 0.7мм)
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1. Внешняя рамка
2. Основная надпись
· Отступы по краям в длину – 20мм
· Отступы по краям в ширину – 5мм
ГОСТ 2.301-68 устанавливает 5 основных форматов чертежей:
1. А0 – 341х1189
2. А1 – 594х841
3. А2 – 420х594
4. А3 – 297х420
5. А4 – 210х297
Все форматы кроме А4 располагают вертикально или горизонтально. А4 используют только в вертикальной ориентации.
Допускается применение доп. форматов образуемых путём увеличения коротких сторон и основных форматов на величину, кратную их размерам.
Масштаб – отклонение линейных размеров изображения к истинным размерам предмета (объекта).
Предпочтительно выполнять чертежи в масштабе 1 к 1, однако в зависимости от величины и сложности предмета, а также от вида чертежа иногда размеры изображения увеличивают или уменьшают.
ГОСТ 2.302-68 устанавливает следующие масштабы:
· Уменьшения: 1:2, 1:2.5, 1:4, 1:5, 1:10, 1:15, 1:20, 1:25, 1:40, 1:50, 1:75, 1:100, 1:200, 1:400, 1:800, 1:100
· Увеличения: 2:1, 2.5:1, 4:1, 5:1, 10:1, 20:1, 40:1, 50:1, 100:1
Масштаб указывается в предназначенной для этого графе основной надписи.
Если изображение (вид, разрез, сечение, выносной элемент) выполнено в масштабе отличном от масштаба основного чертежа, дополнительный масштаб указывается непосредственно под подпись. элемента.
Например:  
ГОСТ 2.303-68 устанавливает виды и толщину линий чертежа:
· Толщина сплошной основной линии  должна быть в пределах от 0.5 до 1.4мм в зависимости от величины и сложности изображения, а также от формата чертежа.
· Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений на данном чертеже в одинаковом масштабе.
ГОСТ 2.304-81 устанавливает типы и размеры шрифтов:
· Все надписи на конструкторских документах выполняются чертёжным шрифтом.
· Применяют стандартные шрифты русского, латинского и греческого алфавитов, арабские и римские цифры и спец. знаки.
· Размер шрифта определяется высотой  прописных букв в мм измеряемой перпендикулярно к основанию строки:

· Высота  строчных букв .
· Ширина .
· Толщина  линии шрифта определяется в зависимости от типа и высоты шрифта.
· Типы шрифта:
· Тип А без наклона: 
· Тип А с наклоном: 
· Тип Б без наклона: 
· Тип Б с наклоном: 
· Отклонения размеров букв и цифр от стандартных составляют мм.
· Для всего текста на чертеже толщина линий букв и цифр должна быть одинаковой.
Д/З:
На миллиметровой бумаге формата А4 чертёжным шрифтом написать свои ФИО и дату рождения.
· Шрифтом типа А
· 
· Дату рождения – с наклоном
· На обратной стороне все вычисления
ГОСТ 2.306-68 устанавливает графические обозначения материалов и правила их нанесения на чертежах.
Штриховку в сечениях чёрных, цветных металлах и их сплавах выполняют сплошными тонкими параллельными линиями под углом  к горизонтальным линиям рамки чертежа.
ГОСТ 2.104-2006 устанавливает формы, размеры, порядок заполнения основных надписей и дополнительных граф к ним в конструкторских документах.
На всех конструкторских документах в правом нижнем углу располагают основную надпись по форме 1.
На листах А4 основные надписи располагают вдоль короткой стороны листа.
Д/З 2 На учебных чертежах обычно заполняют не все графы:
1. Наименование изделия:
NVIDIA TESLA T4
2. Обозначение документа по ГОСТ 2.201-80:
ЧГУ.431262.001
3. Обозначения материала детали:
Текстолит ПТК-5, сорт высший, ГОСТ 5-78
4. Литера чертежа (по центру)
У
5. Масса изделия:
Любое число
6. Масштаб изображения:
1:1
7. Лист – порядковый номер листа, если документ выполнен на двух и более листах.
8. Листов – общее количество листов.
9. Название учебного заведения и номер группы:
ЧГУ, 1ИСб-01-2оп-22
10. Характер работы, выполняемой лицом, подписывающим документ:
"Заполнено"
11. Фамилии лиц, подписавших документ.
12. Подписи лиц, указанных в графе 11.
13. Дата подписания документа.
Форма и размеры основной надписи для первых листов текстовых документов оформляется по форме 2, для вторых и последующих листов всех документов пред6азначена основная надпись по форме 2А.
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