Изображение изделий на чертеже
Изображения предметов должны выполняться по методу прямоугольного проецирования. При этом предмет располагается между наблюдателем и соответствующей плоскостью проекции. За основные плоскости проекции принимают шесть граней куба. Из шести плоскостей проекций наиболее часто используют три: фронтальную (спереди), горизонтальную (сверху) и профильную (сбоку).
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Основные виды называют:
1. Вид спереди
2. Вид сверху
3. Вид слева
4. Вид справа
5. Вид снизу
6. Вид сзади
Вид спереди на чертеже принимают в качестве главного. Предмет располагают относительно фронтальной плоскости проекции так, чтобы изображение на ней давало более полное представление о форме и размерах предмета.
Изображения на чертеже в зависимости от их содержания делятся на виды, разрезы и сечения.
Вид – это изображение обращённой к наблюдателю видимой части поверхности предмета. Для уменьшения количества изображений допускается на видах показывать необходимые невидимые части при помощи штриховых линий.
Если виды сверху, слева, справа, снизу, сзади (все, кроме "спереди") не находятся в непосредственной связи с главным изображением, то направление проецирования должно быть указано стрелкой около соответствующего изображения. Над стрелкой и над полученным изображением наносят одну и ту же прописную букву.
Местным видом называется изображение отдельной ограниченной части поверхности предмета.
Разрез – это изображение предмета, мысленно рассечённого одной или несколькими плоскостями, при этом рассечение не влечёт за собой изменения других изображений данного предмета. Допускается изображать не всё, что расположено за секущей плоскостью, если этого не требуется для понимания конструкции предмета.
В зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекции разрезы делятся на:
· Горизонтальные – секущая плоскость параллельна горизонтальной плоскости проекций.
· Вертикальные – секущая плоскость перпендикулярна горизонтальной плоскости проекций.
Вертикальный разрез называется фронтальным, если секущая плоскость параллельна фронтальной плоскости проекций, и профильным, если секущая плоскость параллельна профильной плоскости проекций.
· Наклонные – секущая плоскость составляет с горизонтальной плоскостью проекций угол, отличный от прямого.
В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы делятся на простые, где одна секущая плоскость, и сложные.
Сложные делятся на:
· Ступенчатые, если секущие плоскости параллельны друг другу.
· Ломаные, если секущие плоскости пересекаются.
Разрезы называют:
· Продольными, если секущие плоскости направлены вдоль длины или высоты предмета.
· Поперечными, если секущие плоскости направлены перпендикулярны длине или высоте предмета.
Сечение – это изображение предмета, получающееся при мысленном рассечении предмета одной или несколькими плоскостями. На сечении показывается то, что получается непосредственно в секущей плоскости. (Сечение – частный случай разреза).
Сечения, не входящие в состав разреза, делятся на вынесенные и наложенные. Контур вынесенного сечения выражают сплошными основными линиями. Контур наложенного изображают сплошными тонкими линиями, при этом контур изображения в месте сечения не прерывают.

Размеры делятся на:
· Действительные – установленные измерением с допустимой погрешностью.
· Номинальные – относительно которых определяют предельные размеры и которые служат началом отсчёта отклонений.
· Исполнительные (рабочие) – подлежащие обязательному выполнению по данному чертежу.
· Справочные – не подлежащие выполнению по данному чертежу и указываемые для удобства пользования чертежом. Справочные размеры на чертеже отмечаются знаком "звёздочка".
Аксонометрические проекции
ГОСТ 2.317-2011 устанавливает аксонометрические проекции, применяемые в чертежах всех отраслей промышленности. Аксонометрическим называют наглядное изображение, состоящие только из одной проекции, полученной параллельным проецированием предмета на специально выбранную плоскость.
При выполнении чертежей установлены пять разновидностей аксонометрических проекций: две прямоугольны (изометрическая, диметрическая) и три косоугольные (фронтальная изометрическая, фронтальная диметрическая, горизонтальная изометрическая).
Аксонометрические проекции должны быть обратимыми, то есть чтобы по ним можно было изготовить изображаемый предмет, определить форму и размеры. Для этого указывают проекции осей координат. Каждая разновидность аксонометрических проекций характеризуется определённым набором коэффициентов искажения по осям.
Коэффициент искажения – это отношение аксонометрических проекций отрезков к их натуральным величинам.
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