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1. Откройте сеанс интерпретатора команд Windows (Пуск -> Выполнить -> cmd). Используя справочную систему Windows, познакомьтесь со следующими утилитами (попробуйте вызвать их с различными параметрами в интерпретаторе команд): 

· Hostname
При вызове команды hostname с параметром /? выводится информация о команде (рис. 1). При вызове команды без параметров возвращается имя компьютера (рис. 2).

[image: ]
Рис. 1. Справка команды hostname

[image: ]
Рис. 2. Результат выполнения команды hostname

· Ipconfig
При вызове команды без параметров отображает IPv4 и IPv6-адреса, маску подсети и шлюз по умолчанию для всех адаптеров (рис. 4).

[image: ]
Рис. 3. Справка команды ipconfig

[image: ]
Рис. 4. Результат выполнения команды ipconfig

· Net
Позволяет локально или удаленно отображать или изменять сетевую конфигурацию работающего компьютера (рис. 5).

[image: ]
Рис. 5. Справка команды net

· Ping
Проверяет подключение на уровне IP к другому компьютеру TCP/IP, отправляя пакеты.

[image: ]
Рис. 6. Результат проверки подключения к yandex.ru

· Netstat  
Отображает активные TCP-подключения, порты, на которых компьютер прослушивает, статистику Ethernet, таблицу маршрутизации IP-адресов, статистику IPv4 (для протоколов IP, ICMP, TCP и UDP) и статистику IPv6 (для IPv6, ICMPv6, TCP через IPv6 и UDP через протоколы IPv6).

[image: ]
Рис. 6. Активные подключения


2. Для всех последующих заданий в файле отчета нужно указывать номер задания, используемую командную строку и ответ на вопрос или решение.
2.1. Получите имя своего компьютера.
Для получения имени своего компьютера необходимо использовать команду hostname (рис. 7)
[image: ]
Рис. 7. Имя компьютера

Имя компьютера: VTK3T4J2

2.2. Выведите список доступных сетевых ресурсов.
Для вывода списка доступных сетевых ресурсов необходимо использовать команду net view (рис. 8).

[image: ]
Рис. 8. Список доступных сетевых ресурсов

2.3. Получив свой IP адрес,  пропингуйте его (количество пакетов - номер варианта = номер рабочего место (назовет ОЛ)), сначала с минимальным размером пакета, затем с максимально возможным.
Для получения IP-адреса своего компьютера необходимо использовать команду ipconfig (рис. 9)
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Рис. 9. Подключения по локальной сети

IP-адрес: 192.168.214.147
Для проверки подключения своего компьютера с самим собой нужно использовать команду ping, в параметрах необходимо указать количество пакетов и их размер (рис. 10 - 11).
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Рис. 10. Пинг с минимальным размером пакета

[image: ]
Рис. 11. Пинг с максимальным размером пакета


2.4. Используя полученное от соседа слева имя компьютера, определите его IP адрес.
Для определения IP-адреса необходимо использовать команду ping, где вместо IP-адреса необходимо указать сетевое имя компьютера (рис. 12).  

[image: ]
Рис. 12. IP-адрес соседа слева

IP-адрес соседа: 192.168.214.187

2.5. Просмотрите список всех сетевых портов на вашем компьютере и сосчитайте количество открытых (прослушиваемых).
Для просмотра всех сетевых портов на вашем компьютере необходимо использовать команду netstat c параметром –a, который отобразит все активные TCP-подключения и порты TCP и UDP, на которых прослушивается компьютер (рис. 13).

[image: ]
Рис. 13. Список сетевых портов

Количество открытых (прослушиваемых) = 27

2.6. Подключите ресурс, соответствующий сетевому диску S: в качестве сетевого диска K:
Для подключения нового ресурса необходимо использовать команду net use указав букву нового ресурса и адрес сетевого диска, к которому будет произведено подключения (рис. 14).

[image: ]
Рис. 14. Подключения ресурса

2.7. Выведите список подключений вашего компьютера.
Для вывода списка подключения нужно использовать net use (рис. 15).
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Рис. 15. Список подключений

2.8. Отключите сетевой диск K:
Для отключения ресурса нужно использовать net use c параметром /delete (рис. 16).

[image: ]
Рис. 16. Отключённый сетевой диск

3. Для следующих заданий указать командные строки. В компьютерной сети класса они могут не работать из-за ограничений, поэтому можете проверить правильность команд на домашнем компьютере:

3.1. Выведите список доступных сетевых ресурсов своего компьютера.
Для вывода списка доступных сетевых ресурсов нужно использовать команду net view (рис. 17).
	
[image: ]
Рис. 17. Список сетевых ресурсов

3.2. Определите маршрут до некоторого сайта, с максимальным числом прыжков, 20 + номер варианта.
Для определения маршрута до некоторого сайта нужно использовать команду tracert (рис. 18). Для установки максимального числа прыжков необходимо использовать параметр /h.
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Рис. 17. Маршрут до сайта

3.3. Выясните свой IP адрес и маску подсети.
Для определения своего IP-адреса и маски подсети нужно использовать команду ipconfig (рис. 18).

[image: ]
Рис. 18. IP-адрес и маска подсети


3.4. Изучив утилиту netsh, измените с ее помощью свой IP-адрес на статический – 192.168.1.(номер варианта), маска подсети – 255.255.255.0.
Для смены IP-адреса необходимо использовать команду netsh interface ipv4 set address name="<Название интерфейса>" static <IP-адрес> <Маска подсети> <Шлюз> (рис. 19).

[image: ]
Рис. 19. Смененный IP-адрес

3.5. Используя netsh, верните свой IP-адрес.

[image: ]
Рис. 20. Возврат старого IP-адреса


3.6. Сделайте диск D:\ общим сетевым ресурсом, используя в качестве имени Фамилию, а в качестве комментария строку «Моя первая Шара».
[image: ]
[bookmark: _GoBack]Рис. 21. Задача диску C общего доступа

4. Ответьте на вопросы:
4.1.  Какой протокол необходим для работы с утилитой ping? 
Для работы с утилитой ping используется протокол ICMP (Internet Control Message Protocol). Протокол ICMP используется для отправки контрольных сообщений и обнаружения ошибок в сети, таких как проверка доступности узла, измерение задержек (ping) и т. д. Утилита ping отправляет ICMP Echo Request (запрос эха) на удаленный узел, и ожидает ICMP Echo Reply (ответ на запрос эха) от этого узла.

4.2.  Можно ли утилитой tracert задать максимальное число ретрансляций?
В Windows утилита tracert использует опцию -h для указания максимального количества ретрансляций.

4.3.  Какой результат выдаст утилита netstat с параметрами -a -s -r? Поясните полученный результат.
· Список всех сетевых соединений (как активных, так и прослушиваемых портов) для протоколов TCP и UDP.
· Статистику использования протоколов, такую как количество отправленных и полученных пакетов, ошибок, различные типы ICMP-сообщений и другие статистические данные.
· Таблицу маршрутизации, которая показывает текущие сетевые маршруты на компьютере, включая маршруты по умолчанию и маршруты к конкретным сетям или узлам.

4.4. Что такое localhost?
localhost - это специальное сетевое имя, которое используется для обращения к собственному компьютеру через сеть TCP/IP. Оно обычно ассоциируется с адресом loopback (127.0.0.1 в IPv4 или ::1 в IPv6) и позволяет программам на компьютере обращаться к самому себе без необходимости использования внешней сети или сетевого интерфейса.

4.5. Что такое C$?
C$ - это специальное сетевое ресурсное имя, которое используется для доступа к локальному диску C: на удаленном компьютере через сеть с использованием протокола SMB (Server Message Block). Это означает, что C$ представляет собой общий ресурс (шару) на удаленном компьютере, который обычно предоставляет доступ к корневому каталогу диска C:.
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\\52171013446207 5217u1013446210
\\5217W1013446208

\\5217W1013440218

\\5218141013440357

\\s2181013440360

\\521811013440362

\\52181013440365

\\5218141013440371

\\5218141013440375

\\521011013440385

\\5227W1013421051

Komanna sunonwera ycnewno.
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C:\Users\student>ipconfig

HacTpoiika npoTokona TP ana Windows

Anantep Ethernet Ethernet 4:

DNS-CydduKe nogknodenm .

Toxanssii TPV6-agpec kawana .

1Pva-agpec.
Macka noaceTw .
OcHoBHO# wnos.

Anantep Ethernet Ethernet 6:

DNS-CydduKe nogknodenm .

Toxanssii TPV6-agpec kawana .

1Pva-agpec.
Macka noaceTw .
OcHoBHO# wnos.

Anantep Ethernet Ethernet 5:

DNS-CydduKe nogknodenm .

Toxanssii TPV6-agpec kawana .

TPva-ampec.
Macka noacetu .
OcHoBHOH w3,

C:\Users\student>_

Fe80: :7456:F516:2481:91b6%11

192.168.56.1

: 255.255.255.0

: fese::aseb:132d:2336:213c%21

192.168.212.1

: 255.255.255.0

: chsu.ru

Fe80: :bfed:276F:3c50:5041%23

: 192.168.214.147
: 255.255.255.0
: 192.168.214.254




image10.png
Komangras crpoxa

C:\Users\studentsping -n 8 -1 1 localhost

Obmen naxetamu ¢ VTK3T432 [::1] € 1 Galiramu Aammex:
OTeeT oT ::1: BpemAcinc

OTBeT OT ::1: BpemA<lMc
OTBeT OT ::1: BpemA<lMc
OTBeT OT ::1: BpemA<lMc
OTBeT OT ::1: BpemA<lMc
OTBeT OT ::1: BpemA<lMc
OTBeT OT ::1: BpemA<lMc
OTBeT OT ::1: BpemA<lmc

CratucTuka Ping ans ::1:
MlakeTos: OTNPaBneHo = 8, MOMySeHo = 8, NOTEPAHO = ©
(6% notepe)

puGNUMTEnsHOR BpeMA NpWeMa-nepenas & M
MunMmansHoe = BMCeK, MakcumansHoe = 6 MCeK, Cpeaee = © mcek

C:\Users\student>,




image11.png
Komangras crpoxa

C:\Users\student>ping -n 8 -1 65506 localhost

Obmen naxetamu ¢ VTK3T432 [::1] C 65560 GaWTamu MaHHuX:
OTeeT oT ::1: BpemAcinc

OTBeT OT ::1: BpemA<lMc
OTBeT OT ::1: BpemA<lMc
OTBeT OT ::1: BpemA<lMc
OTBeT OT ::1: BpemA<lMc
OTBeT OT ::1: BpemA<lMc
OTBeT OT ::1: BpemA<lMc
OTBeT OT ::1: BpemA<lmc

CratucTuka Ping ans ::1:
MlakeTos: OTNPaBneHo = 8, MOMySeHo = 8, NOTEPAHO = ©
(6% notepe)

puGNUMTEnsHOR BpeMA NpWeMa-nepenas & M
MunMmansHoe = BMCeK, MakcumansHoe = 6 MCeK, Cpeaee = © mcek

C:\Users\student>
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C:\Users\studentsping -4 5227u1613440360

Obmen naxeTamu C $227w1013446366 [192.168.214.187] C 32 GaWTamu MaHHuX:
OTeeT oOT 192.168.214.187: “MCno 6aiT=32 Bpemacimc TTL-128

OTeeT oOT 192.168.214.187: “MC0 6aiT=32 Bpemacimc TT
OTeeT oOT 192.168.214.187: “MC0 6aiT=32 Bpemacimc TT
OTeeT oOT 192.168.214.187: WMCno 6akT=32 Bpemacimc TTL-128

CratucTuka Ping ana 192.168.214.187:
MlakeTos: OTNPasneHo = 4, NONySeHo = 4, NOTEPAHO = ©
(6% notepe)

MpUGNUSMTENsHOR BpeMA NpHEMa-nepedasu & MC:
MunMmansHoe = BMCeK, MakcumansHoe = 6 MCeK, Cpeaee = © mcek

C:\Users\student>
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C:\Users\student>netstat

AKTUBHSE MOAKMOYEHUA

mA  Tokanshuii agpec Brewnwii aapec Cocronkme
TP e.6.0.0: https://account:0 LISTENING
TP e.6.0.0: https://account:0 LISTENING
TP e.6.0.0: https ° LISTENING
TP e.6.0.0: https ° LISTENING
TP e.6.0.0: https 0 LISTENING
TP e.6.0.0: https ° LISTENING
TP e.6.0.0: https ° LISTENING
TP e.6.0.0: https 0 LISTENING
TP e.6.0.0: https ° LISTENING
TP e.6.0.0: https ° LISTENING
TP e.6.0.0: https 0 LISTENING
TP e.6.0.0: https ° LISTENING
TP e.6.0.0: https ° LISTENING
TP e.6.0.0: https 0 LISTENING
TP e.6.0.0: https ° LISTENING
TP e.6.0.0: https ° LISTENING
TP e.6.0.0: https 0 LISTENING
TP e.6.0.0: https ° LISTENING
TP e.6.0.0: https ° LISTENING
TP e.6.0.0: https 0 LISTENING
TP e.6.0.0: https ° LISTENING
TP e.6.0.0: https ° LISTENING
TP 127.0.0. https://account:@ LISTENING
TP 127.0.0. VTK3T412:51549 ESTABLISHED v
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[c:\Users\student>net use K: \\192.168.101.95\Students
komariaa swnontera yeneurio. dents (W1

dents (1
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Users\student>net use
Hoswe nMomkmoeNws GyAYT sanomnens.

Cocrosnme  Nlokanshsii  YaaneHHsit (=

oK K: \\192.168.161.95\Students Microsoft Windows Network
oK z \\192.168.161.95\Students Microsoft Windows Network
KoMaaa BsMoeHa ycneuwo.
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Users\studentonet use K: /delete
: ycnewo yaanes.
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Bui6pars Kon

C:\Users\Akivke>tracert /h 28 yandex.ru

Tpaccuposka mapupyTa k yandex.ru [77.88.55.60]
C MaKCUMANLHHM YMCTIOM MDHXKOE 281

1 <dmc  <Imc  <1mc router.asus.com [192.168.1.1]
2 1ms  <Imc  <1mc 10.64.224.1

3 1ms  <Imc  <1mc cchers.ccher3.severtm.ru [192.168.39.53]

4 <mc  1ms  1ms 192.168.39.28

5 16ms  2ms  2ms 178.57.96.37

6 4ams  ams  6ms vlae6.transtelecom.net [188.43.30.126]

7 * * *  Mpesswen WwTepsan oXwaawwa AnA 3anpoca.

8 16ms 16 ms 10 ms YandexsPB-gu.transtelecom.net [217.156.63.225]
9  x 27 ms 26 ms sas-3278-lag-1.yndx.net [87.256.239.211]

10 3ems 28ms 28 ms 10.4.8.1

11 26ms 26ms 26 ms yandex.ru [77.88.55.60]

Tpaccuposka 3asepuena.

C:\Users\Akivke> 1
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C:\Users\student>ipconfig

HacTpoiika npoTokona TP ana Windows

Anantep Ethernet Ethernet 4:

DNS-CydduKe nogknodenm .

Toxanssii TPV6-agpec kawana .

1Pva-agpec.
Macka noaceTw .
OcHoBHO# wnos.

Anantep Ethernet Ethernet 6:

DNS-CydduKe nogknodenm .

Toxanssii TPV6-agpec kawana .

1Pva-agpec.
Macka noaceTw .
OcHoBHO# wnos.

Anantep Ethernet Ethernet 5:

DNS-CydduKe nogknodenm .

Toxanssii TPV6-agpec kawana .

TPva-ampec.
Macka noacetu .
OcHoBHOH w3,

C:\Users\student>

Fe80: :7456:F516:2481:91b6%11

192.168.56.1

: 255.255.255.0

: fese::aseb:132d:2336:213c%21

192.168.212.1

: 255.255.255.0

: chsu.ru

Fe80: :bfed:276F:3c50:5041%23

: 192.168.214.147
: 255.255.255.0
: 192.168.214.254
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\ansncTpatop: Kowmarianan crp

Microsoft Windows [Version 16.6.19645.3930] ~
(c) Kopropauwn Maiikpocodt (Microsoft Corporation). Bce mpasa sauwuensi.

C:\Windous\system32>netsh interface ipvd set address name="Ethernet 4" static 192.168.1.8 255.255.255.0

C: \Windows\system32>ipconfig

HacTpoiika npoTokona TP ana Windows

Anantep Ethernet Ethernet 4:

DNS-CydduKe nogknodenm .

TNoKanuHui TPV6-anpec Kawana . Fego: :7456: F516:2481:91b6%11

1Pva-agpec. S ... .. :192.68.1.8
Macka moACeTM . . . . . . . . .. : 255.255.255.8
OcHoBHO# wnos. 8

Anantep Ethernet Ethernet 6:
DNS-CyQOMKC nomKmosenus . . . . .
TNoKanuHul TPV6-anpec kaWana . . . : fege::aseb:132d:2336:213ck21
IPvd-ampec. . . . . . . . . .. .:192.168.212.1

Macka nOACeTM . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
OcHoBHOH w3, 2

Anantep Ethernet Ethernet 5:

DNS-Cy@OMKC NOAKMOYEHHA . . . . . : chsu.ru v




image20.png
\ansncrparop: Kowaranas cTp
C:\Windows\system32>netsh interface ipv4 set address name="Ethernet 4" static 192.168.56.1 255.255.255.0

C: \Windows\system32>ipconfig

HacTpoiika npoTokona TP ana Windows

Anantep Ethernet Ethernet 4:

DNS-CydduKe nogknodenm .

Toxanssii TPV6-agpec kawana .

1Pva-agpec.
Macka noaceTw .
OcHoBHO# wnos.

Anantep Ethernet Ethernet 6:

DNS-CydduKe nogknodenm .

Toxanssii TPV6-agpec kawana .

1Pva-agpec.
Macka noaceTw .
OcHoBHO# wnos.

Anantep Ethernet Ethernet 5:

DNS-CydduKe nogknodenm .

Toxanssii TPV6-agpec kawana .

TPva-ampec.
Macka nomceTH .

Fe80: :7456:F516:2481:91b6%11

192.168.56.1

: 255.255.255.0

: fese::aseb:132d:2336:213c%21

192.168.212.1

: 255.255.255.0

: chsu.ru

Fe80: :bfed:276F:3c50:5041%23

: 192.168.214.147

255.255.255.0
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\ansncTpatop: Kowmarianan crp

C:\Windows\system32snet share Akcewos=d: /remark:"Moa nepsan wapa”
AKCEHOB yCriewHo Ha3HaseH obuuM.

C: \Windows\system32>net share AKceHos
OGuwii AOCTYN K STOMY WMEHM yXe OTKDHT.

/remark: "Mon nepsan wapa”

Inf 863082 AOMONHMTENLHOA Cnpaskw HaGepute NET HELPMSG 2118.

C: \Windows\systen32>
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C:\Users\student>hostname /2

MlevaTe WMeHW Teyuero ysna.
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Microsoft Windows [Version 16.6.19645.3930]
(c) Kopropauw Maiikpocodt (Microsoft Corporation).

C: \Users\student>hostname
VTK3T422

C:\Users\student>,

Bce npasa saumueHs.




