Нужно ли учитывать то, что игрок может перейти на предыдущий этап, не проведя нужные действия?

[bookmark: _GoBack]белаз 75320:
1. Подойти к белазу
Возможные ошибки:
· Персонаж далеко отошел от БелАЗа

2. Проверить (осмотреть) уровень гидравлической (тормозной) жидкости
Возможные ошибки:
· Не осмотреть уровень жидкости
· Персонаж далеко отошел от БелАЗа
· Не правильно оценить уровень жидкости

3. Проверить (осмотреть) состояние шин и дисков
Возможные ошибки:
· Не осмотреть шины и диски
· Персонаж далеко отошел от БелАЗа
· Не правильно оценить состояние шин и дисков

4. Убрать стояночные упоры
Возможные ошибки:
· Не убрать стояночные упоры
· Персонаж далеко отошел от БелАЗа
· Не правильно оценить состояние шин и дисков

5. Забраться на платформу кабины
Возможные ошибки:
· Персонаж далеко отошел от БелАЗа

6. Проверить состояние боковых зеркал
Возможные ошибки:
· Не осмотреть зеркала
· Персонаж далеко отошел от БелАЗа
· Не правильно оценить состояние зеркал

7. Открыть дверь и сесть в кресло водителя
Возможные ошибки:
· Персонаж далеко отошел от БелАЗа

8. Включить массу питания
Возможные ошибки:
· Не включить массу
· Встать с кресла
· Персонаж далеко отошел от БелАЗа

9. Переключить АКП в нейтральное положение паркинга (перевести ручку АКП в положение N)
Возможные ошибки:
· Не включить нейтральное положение и перейти к следующему этапу
· Включить другое положение и перейти к следующему этапу
· Встать с кресла
· Персонаж далеко отошел от БелАЗа

10. Включить массу  питания (нажать выключатель массы)
Возможные ошибки:
· Не включить массу и перейти к следующему этапу
· Встать с кресла
· Персонаж далеко отошел от БелАЗа

11. Подкачать топливо (нажать кнопку подкачки топлива и удерживать около 5 сек)
Возможные ошибки:
· Не подкачать топливо и перейти к следующему этапу
· Встать с кресла
· Персонаж далеко отошел от БелАЗа

12. Запустить двигатель (повернуть ключ зажигания и дождаться запуска двигателя)
Возможные ошибки:
· Не запустить двигатель
· Встать с кресла
· Персонаж далеко отошел от БелАЗа

13. Включить лампы ближнего света (переключить кнопку фар в состояние «ВКЛ»)
Возможные ошибки:
· Не включить фары и перейти к следующему этапу
· Встать с кресла
· Персонаж далеко отошел от БелАЗа

14. Пристегнуть ремни безопасности
Возможные ошибки:
· Не пристегнуть ремни и перейти к следующему этапу
· Встать с кресла
· Персонаж далеко отошел от БелАЗа

15. Переключить АКП в положение движения (перевести ручку АКП в положение D)
Возможные ошибки:
· Включить другое положение и перейти к следующему этапу
· Встать с кресла
· Персонаж далеко отошел от БелАЗа

16. Затормозить на месте погрузки ГП (нажать на педаль тормоза и перевести положение ручки АКП в N)
Возможные ошибки:
· Затормозить  в ненужном месте (или не давать возможность тормозить не в нужном месте?)
· Включить другое положение АКП и перейти к следующему этапу
· Встать с кресла
· Персонаж далеко отошел от БелАЗа

17. Дождаться погрузки (до подачи гудка экскаватором водитель ждет погрузки)
Возможные ошибки:
· Начать движение до подачи сигнала
· Включить другое положение (не положение D) АКП и перейти к следующему этапу
· Встать с кресла
· Выйти из кабины

18. Добраться до места разгрузки (после подачи гудка экскаватором перевести ручку АКП в положение D)
Возможные ошибки:
· Включить другое положение (не положение D) АКП и перейти к следующему этапу
· Встать с кресла
· Выйти из кабины

19. Остановиться на месте разгрузки (нажать на педаль тормоза и перевести положение ручки АКП в N, также необходимо поднять ручник)
Возможные ошибки:
· Затормозить  в ненужном месте (или не давать возможность тормозить не в нужном месте?)
· Включить другое положение АКП и перейти к следующему этапу
· Не поднять ручник
· Встать с кресла
· Выйти из кабины

20. Выгрузить ГП (дождаться сигнала о готовности выгрузки ГП и нажать на переключатель положения кузова в положение «Поднять»)
Возможные ошибки:
· Начать выгрузку до сигнала о готовности (светофор горит красным)
· «играться» с переключателем
· Снять машину с ручника
· Переключить АКП в другое положение
· Встать с кресла
· Выйти из кабины

21. Добраться до места стоянки (перевести ручку АКП в положение D)
Возможные ошибки:
· Включить другое положение (не положение D) АКП и перейти к следующему этапу
· Встать с кресла
· Выйти из кабины

22. Остановиться на месте стоянки (нажать на педаль тормоза и перевести положение ручки АКП в N, также необходимо поднять ручник)
Возможные ошибки:
· Затормозить  в ненужном месте (или не давать возможность тормозить не в нужном месте?)
· Включить другое положение АКП и перейти к следующему этапу
· Не поднять ручник
· Встать с кресла
· Выйти из кабины

23. Остановиться на месте стоянки (нажать на педаль тормоза и перевести положение ручки АКП в N, также необходимо поднять ручник)
Возможные ошибки:
· Затормозить  в ненужном месте (или не давать возможность тормозить не в нужном месте?)
· Включить другое положение АКП и перейти к следующему этапу
· Не поднять ручник
· Встать с кресла
· Выйти из кабины

24. Конец

Механики для реализации:
1. Интерактивные переключатели, кнопки
2. Интерактивная АКП
3. Механика осмотра (глазик) ТС
4. Оценка состояния части ТС (вызывается меню после осмотра, где необходимо дать оценку состояния)
5. Движения белаза (по сплайну)
6. Щиток приборов белаза 
7. Телепортирование персонажа VR
8. Подъем персонажа по лестнице (нужно ли?)
9. Сценарная система 
10. Подсчет очков и вывод их на сервер с БД с сайтом (PostgreSQL или C#)

Моделирование:
1. Белаз:
 Модель для проверки уровня гидравлической жидкости (бачок с жидкостью, датчик уровня)
 Модель для проверки шин и дисков (отдельные модели шин и дисков с деталями для проверки состояния)
 Стояночные упоры (модели, которые можно убрать и поставить)
 Интерактивные кнопки и переключатели на панели управления
 Интерактивные элементы для подкачки топлива, включения массы питания и запуска двигателя
 Интерактивные элементы для переключения АКП (положения P, N, D и т.д.)
 Интерактивные ремни безопасности
· Фары
· Ручник, ключ зажигания.
2. Место стоянки, погрузки, разгрузки белаза, экскаватора (больше деталей окружения).
3. Меню оценки качества прибора.
4. Эффекты дыма при запуске белаза.
5. Щиток приборов
6. Внутренняя кабина экскаватора (доделать детали по примеру); также отделить некоторые мелкие детали (колеса, трубу, части шины(?)); повернуть экскаватор, он неправильно сделан относительно гусениц.
7. Текстурирование экскаватора.

