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1. Изучить основные приемы работы с программой Packet Tracer.

Интерфейс программы (рис. 1) состоит из:
1) рабочее пространство (схема проектируемой сети);
2) элементы сети (типы оборудования и конкретные модели);
3) меню программы;
4) логический и физический мод;
5) результаты посылки пакета;
6) инструменты рабочего пространства.

[image: ]
[bookmark: _Ref182666952]Рис. 1. Интерфейс главного окна программы

Для эмуляции сети необходимо из элементов сети выбрать тип оборудования, выбрать модель и перетащить объект на рабочее пространство (рис. 2).
[image: ]
[bookmark: _Ref182668179]Рис. 2. Маршрутизаторы в рабочем пространстве

Для соединения устройств в элементах необходимо выбрать «молнию» (кабели). Для нашего оборудования нужна витая пара перекрестной обжимки. После выбора кабеля необходимо кликнуть по первому устройству, выбрать нужный порт и кликнуть по второму устройству, также выбрать подключаемый порт (рис. 3). 

[image: ]
[bookmark: _Ref182668568][bookmark: _Ref182668792]Рис. 3. Соединение устройств

[image: ]
Рис. 4. Соединенные маршрутизаторы

Для настройки или модификации устройства необходимо кликнуть по нему два раза, после этого диалоговое окно (рис. 5-7).
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[bookmark: _Ref182669174]Рис. 5. Физическая настройка маршрутизатора
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Рис. 6. Консоль настройки маршрутизатора
[image: ]
Рис. 7. Логическая настройка маршрутизатора

Для передачи пакетов между конечными устройствами нужно их соединить витой парой прямой обжимки (рис. 8), далее необходимо перейти в окно настройки компьютера, нажать на «IP Confguration» (рис. 9).
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[bookmark: _Ref182669487]Рис. 8. Соединенные конечные устройства

[image: ]
[bookmark: _Ref182669505]Рис. 9. Окно настройки компьютера

В появившемся окне нужно выбрать статический вид IP-адреса, вписать IP-адрес, маску подсети, шлюз и DNS-сервер (рис. 10.).

[image: ]
[bookmark: _Ref182669690]Рис. 10. IP Configuration

Далее необходимо настроить сервер. Заходим в меню настройки сервера, во вкладке «Config» в меню «Ethernet», в подменю «FastEthernet» необходимо включить порт, вписать IP-адрес и маску подсети (рис. 11). 
[image: ]
[bookmark: _Ref182669950]Рис. 11. Меню «Config» сервера

Для проверки соединения в консоли компьютера можно использовать команду «ping». Указав IP-адрес сервера отправленные пакеты уходят отправителю (рис. 12). 
[image: ]
[bookmark: _Ref182670808]Рис. 12. Команда «ping»

Также для проверки отправки пакетов можно использовать инструмент рабочего пространства «Add Simple PDU» (). Результат отправки будет показан в списке снизу.


[image: ]
Рис. 13. Отправка PDU (Protocol Data Unit)

2. Воспроизвести решение задачи, разобранной на форуме
"Cisco. Второй выпуск. Используем Packet Tracer 5.0 для моделирования сети." 

[image: ]
Рис. 14. Логическая схема решаемой задачи

Для решения задачи необходимо поставить оборудование на рабочем пространстве и соединить устройства витой парой (рис. 15).
[image: ]
[bookmark: _Ref182673755]Рис. 15. Логическая схема в Pocket tracer

Далее нужно зайти в настройки компьютера и присвоить ему статический IP-адрес (рис. 16).

[image: ]
[bookmark: _Ref182673766]Рис. 16. Настройка компьютера

В настройках маршрутизатора Bart также вносим IP-адреса обоих портов (рис. 17 - 18).

[image: ]
[bookmark: _Ref182673786]Рис. 17. Настройка первого порта

[image: ]
[bookmark: _Ref182673801]Рис. 18. Настройка второго порта

[bookmark: _GoBack]После установки IP-адресов необходимо указать статичный путь для того, чтобы при отправке пакета извне путь до компьютера был известен отправителю ().

[image: ]
Рис. 19. Настройка статического маршрута Bart

На маршрутизаторе Homer проводим ту же настройку, что и провели на Bart (рис. 20 -  22).

[image: ]
[bookmark: _Ref182674359]Рис. 20. Настройка первого порта Homer
[image: ]
Рис. 21. Настройка второго порта Bart

[image: ]
[bookmark: _Ref182674363]Рис. 22. Настройка статического маршрута Homer

Далее нужно указать статический IP-адрес для сервера (рис. 23).

[image: ]
[bookmark: _Ref182674864]Рис. 23. Настройка сервера

Для проверки нужно использовать инструмент «Add simple PDU» (рис. 24).

[image: ]
[bookmark: _Ref182674958]Рис. 24. Отправка PDU

3. Построить диаграмму известной вам сети.
Для примера будет построена сеть, состоящая из Интернета (сервер) и локальной вычислительной сети (рис. 25). В сети будут использованы статические IP-адреса ().

[image: ]
[bookmark: _Ref182842645]Рис. 25. Пример сети
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Рис. 26. Настройка первого ПК

[image: ]
Рис. 27. Настройка второго ПК

[image: ]
Рис. 28. Настройка третьего ПК

[image: ]
Рис. 29. Настройка нулевого порта роутера

[image: ]
Рис. 30. Настройка первого порта роутера

[image: ]
Рис. 31. Настройка сервера

Для проверки сети необходимо использовать инструмент «Add simple PDU» (рис. 32).

[image: ]
[bookmark: _Ref182843346]Рис. 32. Проверка сети
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