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1. Преобразуйте каждую из этих масок в другой формат (Пример: 255.255.255.0 -> /24).

[bookmark: _GoBack]Для преобразования маски в десятичный формат необходимо перевести каждый октет маски в двоичную систему счисления и посчитать количество единиц в получившемся числе (рис. 1).

[image: ]
[bookmark: _Ref183177948]Рис. 1. Преобразования десятичного числа в двоичное

255.240.0.0 =11111111.11110000.00000000.00000000=/12
255.255.192.0=11111111.11111111.11000000.00000000=/18
255.255.255.224=11111111.11111111.11111111.11111110=/31
255.254.0.0=111111111.11111110.00000000.00000000=/15
255.255.248.0=11111111.11111111.11111000.00000000=/21
/30=11111111.11111111.11111111.11111100=255.255.255.252
/25=11111111.11111111.11111111.10000000=255.255.255.128
/22=11111111.11111111.11111100.00000000=255.255.252.0

2. В данном задании необходимо определить следующее:
· Класс IP-адреса
· Число бит, используемых для адресации подсети
· Число бит, используемое для адресации хоста
· Маску подсети
· Номер подсети
· Широковещательный адрес для данной подсети.

[image: ]
Рис. 2. Маски подсетей различных классов

[image: ]
Рис. 3. Классы сетей
a) 10.55.44.3
· Класс А 
· 8 бит для адресации подсети
· 16 бит для адресации хоста.
· Маска подсети: 255.255.0.0
· Номер подсети 55.
· Широковещательный адрес 10.255.255.255

a) 128.77.6.7
· Класс B
· 8 бит для адресации подсети
· 8 бит для адресации хоста.
· Маска подсети: 255.255.255.0
· Номер подсети 6.
· Широковещательный адрес 128.77.255.255

a) 192.168.76.54
· Класс С
· 3 бит для адресации подсети
· 5 бит для адресации хоста.
· Маска подсети: 255.255.255.224
· Номер подсети 1.
· Широковещательный адрес 192.168.76.255

a) 200.1.1.1
· Класс С
· 2 бит для адресации подсети
· 6 бит для адресации хоста.
· Номер подсети 0.
· Маска подсети: 255.255.255.192
· Широковещательный адрес 200.1.1.255

3. Найдите минимальный номер подсети и маску, удовлетворяющие следующим условиям: 
a) Сеть 10.0.0.0, необходимо 50 подсетей по 200 хостов на подсеть
16 бит на подсеть
8 бит на хостов
маска – 255.255.255.0
минимальный номер: 10.0.0.0

b) Сеть 172.32.0.0, необходимо 125 подсетей по 125 хостов на подсеть
9 бит на подсеть
7 бит на хостов
маска – 255.255.255.0
минимальный номер: 172.32.0.0

c) Сеть 192.168.44.0, необходимо 15 подсетей по 6 хостов на подсеть
5 бит на подсеть
3 бит на хостов
маска – 255.255.255.248
минимальный номер: 192.168.44.0

d) Сеть 10.0.0.0, необходимо 300 подсетей по 500 хостов на подсеть
15 бит на подсеть
9 бит на хостов
маска – 255.255.254.0
минимальный номер: 10.0.0.0

4. Нарисовать схему сети организации, которая содержит не менее 4 маршрутизаторов, и не менее 10 коммутаторов. К каждому коммутатору должен быть подключен по меньшей мере 1 компьютер. Коммутаторы должны соединяться избыточными линками (кабелями). Условные обозначения следующие:
a) [image: ] - маршрутизатор
b) [image: ] - коммутатор
c) [image: ] - прямой кабель
d) [image: ] - перекрестный (кроссоверный) кабель.
e) [image: ] - клиентская машина.
Рисовать в программе Cisco Packet Tracer.
 
Для решения были использованы статические IP-адреса и статические маршруты.  Для увеличения количества подключаемых устройств в роутер была вставлена плата расширения порта RJ-45. После построения и настройки получилась сеть из четырех разделов (рис. 4).

[image: ]
[bookmark: _Ref183184748]Рис. 4. Схема сети организации
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