Собрать в таблице хар-ки сетевого оборудования (по видам).
По 10 устройств в каждой группе
Разных фирм. В каждую(?) группу включите оборудование (1-2 экземпляра) фирмы Cisco.

	Группы устройств
	Фирма
	Модель
	Фото
	Описание
	Характеристики
	Цена (р)

	Коммутаторы
	MikroTik
	CRS326-24G-2S+RM

https://www.dns-shop.ru/product/45f9157c99e53330/kommutator-mikrotik-crs326-24g-2srm/

	[image: Купить Коммутатор MikroTik CRS326-24G-2S+RM в интернет-магазине DNS. Характеристики, цена MikroTik CRS326-24G-2S+RM | 1160020.]
	Коммутатор Mikrotik CRS326-24G-2S+RM с поддержкой функции двойной загрузки дает возможность выбора между операционными системами RouterOS и SwOS. 26-портовая модель в белом корпусе является управляемой, поддерживая настройку рабочих параметров через веб-интерфейс. Предоставляет 24 гигабитных портов, 2 SFP-интерфейса для работы с оптоволокном со скоростью до 10 Гбит/сек.
	Тип устройства: управляемый коммутатор L3
Порты: 24 × RJ-45 (1 Гбит/с); 2 × SFP (10 Гбит/с)
Производительность: 88 Гбит/с
Процессор: 800 МГц
Оперативная память: 512 МБ
Потребляемая мощность: 24 Вт
Габариты: 443 × 144 × 44 мм

	20999

	
	D-Link
	DGS-1024D/J1A

https://www.dns-shop.ru/product/7d896c96fb09d9cb/kommutator-d-link-dgs-1024dj1a/
	[image: https://c.dns-shop.ru/thumb/st1/fit/wm/0/0/f3e3a7403ae35599ba8bc32d7e5d8b98/9c6973e1d930ed5518db111f72ed2f5460c2584dfcfda29ea8f9745b5b69738e.jpg]
	Неуправляемый коммутатор DGS-1024D с 24 портами 10/100/1000Base-T предназначен для использования в сетях SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Коммутатор DGS-1024D поддерживает расширенные функции управления трафиком и производительностью. Функция управления потоком позволяет предотвратить потерю данных во время перегрузки сети. DGS-1024D поддерживает функции защиты от широковещательного шторма и изоляции портов, которые сводят к минимуму вероятность вирусных атак в сети.
	Тип устройства: управляемый коммутатор L3
Порты: 24 × RJ-45 (1 Гбит/с)
Поддерживаемые скорости: 100 Мбит/с, 1 Гбит/с
Производительность: 48 Гбит/с
Поддерживаемые Ethernet-стандарты: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Пропускная способность: 48 Гбит/с
Производительность обработки пакетов: 35.71
Питание: DC 10-30В
Потребляемая мощность: 11.31 Вт
Габариты: 126 × 80 × 44 мм

	6399

	
	Keenetic
	PoE+ Switch 9 KN-4710

https://www.dns-shop.ru/product/a3ba46cfbb2ded20/kommutator-keenetic-poe-switch-9-kn-4710/
	[image: Купить Коммутатор Keenetic PoE+ Switch 9 KN-4710 в интернет-магазине DNS. Характеристики, цена Keenetic PoE+ Switch 9 KN-4710 | 5446583.]
	Неуправляемый коммутатор Keenetic PoE+ Switch 9 собран в прочном металлическом корпусе. 9-портовая модель 2-го уровня предназначена для использования дома и в офисе. Преимуществом коммутатора является поддержка технологии PoE. Для питания по витой паре используются 8 портов, мощность каждого из которых ограничена 30 Вт. Суммарный бюджет PoE составляет 120 Вт. Питание по Ethernet получают IP-телефоны, точки доступа, IP-телефоны и другое оборудование.
	Вид: неуправляемый L2
Скорость передачи: 1000 Мбит/сек, 100 Мбит/сек
Количество портов: 9
Метод коммутации: store and forward
Стандарты: IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Суммарный бюджет PoE: 120 Вт
Общее количество портов коммутатора: 
9 х RJ-45
Внутренняя пропускная способность: 18 Гбит/с
	8999

	
	NETIS
	P116GH

https://www.dns-shop.ru/product/7c7f27623ab8ed20/kommutator-netis-p116gh/
	[image: Купить Коммутатор NETIS P116GH в интернет-магазине DNS. Характеристики, цена NETIS P116GH | 4884417.]
	Коммутатор NETIS P116GH представляет собой решение неуправляемого типа с поддержкой коммутации Store and Forward, которое станет отличным выбором для небольшого офиса. Благодаря своим особенностям модель отличается высокой производительностью и функциональностью и отлично подойдет для создания или расширения уже существующей сети, развертывания IP-телефонии, а также систем видеонаблюдения.
	Вид: неуправляемый L2
Скорость передачи: 1000 Мбит/сек, 100 Мбит/сек
Количество портов: 18
Метод коммутации: store and forward
Стандарты: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Общее количество портов коммутатора:
1 x SFP, 18 x RJ-45
Внутренняя пропускная способность: 9.2 Гбит/с
[bookmark: _GoBack]Потребляемая мощность: 240 Вт
	8999

	
	TP-Link
	TL-SG108

https://www.dns-shop.ru/product/5d66bbb2bdc8615e/kommutator-tp-link-tl-sg108/
	[image: Купить Коммутатор TP-Link TL-SG108 в интернет-магазине DNS. Характеристики, цена TP-Link TL-SG108 | 6609866.]
	Вы сможете создать сеть у себя в офисе и дома, или подключить пользователей к уже имеющейся сети. Это простой способ перевести вашу сеть на гигабитный Ethernet, повысить скорость и качество сетевого соединения. Функционал данного коммутатора обширен: вы можете заниматься мониторингом сети со своего компьютера. А благодаря технологии (распознавания отключения от сети или простоя), вы сможете экономить до 72% электроэнергии.
	Вид: неуправляемый L2
Скорость передачи: 10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов: 8
Метод коммутации: store and forward
Общее количество портов коммутатора: 
8 х RJ-45
Внутренняя пропускная способность: 16 Гбит/с
Потребляемая мощность: 2.77 Вт
	2550

	
	Mercusys
	MS108G

https://www.dns-shop.ru/product/f0c52d62b36f3332/kommutator-mercusys-ms108g/
	[image: Купить Коммутатор Mercusys MS108G в интернет-магазине DNS. Характеристики, цена Mercusys MS108G | 1384049.]
	Коммутатор Mercusys MS108G – коммуникационное устройство класса SOHO. Перед вами – неуправляемый коммутатор, оснащенный восемью гигабитными портами. Каждый из портов имеет индикатор состояния. MS108G наилучшим образом подойдет для расширения существующей сети. Устройство поддерживает автоопределение MDI/MDIX. Коммутатор не требует настройки: модель функционирует согласно принципу Plug and Play.
Нельзя не отметить стильный дизайн коммутатора, верхняя часть корпуса которого напоминает плитку шоколада.
	Вид: неуправляемый L2
Скорость передачи: 1000 Мбит/сек, 100 Мбит/сек
Количество портов: 8
Метод коммутации: store and forward
Стандарты: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Общее количество портов коммутатора:
8 х RJ-45
Габаритные размеры 127x60.3x22 мм
	899

	
	MikroTik
	CRS520-4XS-16XQ-RM

https://www.dns-shop.ru/product/994cad9d2fd5d9cb/kommutator-mikrotik-crs520-4xs-16xq-rm/
	[image: Купить Коммутатор MikroTik CRS520-4XS-16XQ-RM в интернет-магазине DNS. Характеристики, цена MikroTik CRS520-4XS-16XQ-RM | 5628517.]
	Добро пожаловать на передовые рубежи сетевого взаимодействия: перспективный CRS520-4XS-16XQ-RM с дополнительной вычислительной мощностью, 4 ГБ оперативной памяти DDR4.
Благодаря 16-кратным 100-гигабитным портам QSFP28, 4-кратным 25-гигабитным портам SFP28 и дополнительной паре 10-гигабитных портов Ethernet этот коммутатор может принести большую пользу в сложных корпоративных сетях, центрах обработки данных, мультимедийных студиях и других установках, где обычно используется несколько устройств. 
	Вид: управляемый L3
Скорость передачи: 1000 Мбит/сек, 100 Гбит/сек, 10 Гбит/сек, 2.5 Гбит/сек
Количество портов: 2
Процессор 2000 МГц
Оперативная память 4000 МБ
Общее количество портов коммутатора: 2 х RJ-45, 20 x SFP
Рабочая температура от -20°C до +50°C
Потребляемая мощность 150 Вт
Размер 443х44х367 мм
	299999

	
	HPE
	Aruba Instant On 1960 12XGT 4SFP+

https://www.dns-shop.ru/product/37dd8a8ac951ed20/kommutator-hpe-aruba-instant-on-1960-12xgt-4sfp/
	[image: Купить Коммутатор HPE Aruba Instant On 1960 12XGT 4SFP+ в интернет-магазине DNS. Характеристики, цена HPE Aruba Instant On 1960 12XGT 4SFP+ | 5407250.]
	Управляемый L2+ коммутатор HPE Aruba Instant On 1960 12XGT 4SFP+ ориентирован на использование в сетевых средах малых и средних предприятий. Для управления устройством используются мобильное приложение, облачный портал или локальный графический веб-интерфейс. В оснащение модели входят 12 портов 10GBase-T и 4 порта SFP+.
Коммутатор HPE Aruba Instant On 1960 12XGT 4SFP+ поддерживает наиболее востребованные средства сетевой безопасности, в том числе фильтрацию по MAC и IP, защиту от DoS и сетевых штормов. 
	Вид: управляемый L2+
Скорость передачи: 1000 Мбит/сек, 100 Мбит/сек, 10 Гбит/сек
Количество портов: 12
Общее количество портов коммутатора
4 x SFP, 12 x RJ-45
Внутренняя пропускная способность 320 Гбит/с
Потребляемая мощность 160 Вт
	103999

	
	Cisco
	C1000FE-48T-4G-L

https://www.onlinetrade.ru/catalogue/kommutatory-c541/cisco/kommutator_cisco_catalyst_1000_48x_10_100_rj_45_data_2x_sfp_rj_45_combo_and_2_sfp_uplinks_c1000fe_48t_4g_l-4916989.html
	[image: Коммутатор Cisco Catalyst 1000 48x 10/100 RJ-45 Data, 2x SFP/RJ-45 combo and 2 SFP uplinks (C1000FE-48T-4G-L) - купить в интернет магазине с доставкой, цены, описание, характеристики, отзывы]
	Коммутатор Cisco C1000FE-48T-4G-L — управляемое устройство, которое используется для объединения персональных компьютеров и прочих сетевых агрегатов к локальной сети. 
Коммутатор оснащён функциями PoE, что позволяет подавать питание на устройства, такие как IP-камеры и телефоны, через сетевые кабели, упрощая установку и снижая затраты. Интерфейс веб-управления и поддержка Cisco DNA Center облегчают настройку и мониторинг сети, а встроенные средства безопасности, такие как аутентификация 802.1X и шифрование, обеспечивают защиту данных
	Тип: управляемый L2
Количество портов коммутатора: 48 
Скорость портов: порты 10/100/1000 
Особенности портов: порты SFP, RJ-45 Data
Процессор ARM v7 800 МГц
Память RAM 512 МБ, Flash 256 МБ
Максим. коммутационная способность (LAN): 17.6 Гбит/с
Особенности: управление через USB, RJ45, Bluetooth или протокол сетевого управления.

	54099

	
	TP-Link
	LS1005G

https://www.dns-shop.ru/product/2a54c01a110e3330/kommutator-tp-link-ls1005g/
	[image: Купить Коммутатор TP-Link LS1005G в интернет-магазине DNS. Характеристики, цена TP-Link LS1005G | 8158607.]
	Коммутатор TP-Link LS1005G представляет собой неуправляемый тип оборудования, использующий метод коммутации Store and forward, при котором данные анализируются на предмет ошибок и после передаются по назначению. Базовая скорость передачи данных может достигать 1000 Мбит/с. Для подключения на корпусе предусмотрено 5 портов RJ-45. Благодаря поддержке широкого ряда стандартов IEEE 802.3 данная модель отличается высокой производительностью и позволит эффективно решать различные задачи вашего бизнеса.
Коммутатор TP-Link LS1005G благодаря компактным размерам и элегантному дизайну может располагаться непосредственно на рабочем столе.
	Вид: неуправляемый L2
Скорость передачи: 10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов: 5
Интерфейс Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Общее количество портов коммутатора: 5 х RJ-45
Внутренняя пропускная способность: 10 Гбит/с
Потребляемая мощность 3.7 Вт
Размер 90х23х72 мм
	1599

	Концентраторы
	D-link
	DUB-2325/A2A

https://www.citilink.ru/product/razvetvitel-usb-2-0-d-link-dub-2325-2port-chernyi-dub-2325-a2a-2000853/?ysclid=mm8wmqk1yt332602491
	[image: фото Разветвитель  D-link DUB-2325/A2A]
	Концентратор с разъемом USB Type-C DUB-2325 позволяет подключить до трех периферийных USB-устройств к портативному или настольному компьютеру, а также установить карты SD и microSD в соответствующие слоты.
	Разъемы: USB Type-C, microSD, USB 3.0 Type-А, SD;
Количество портов: 3;
Тип разъема подключения: USB Type-C;
Длина кабеля: 8 см;
Скорость передачи данных: До 5 Гбит/с;
Разъёмы USB-зарядки: Есть;
Длина кабеля 8 см
Габариты 108 x 35 x 13.5 мм
Напряжение питания 5 В
Материал корпуса: Пластик
	2085

	
	UGreen
	CM511

https://www.dns-shop.ru/product/7e69945f1457ed20/dok-stancia-ugreen-cm511/?ysclid=mm8wzb6hdr86921662
	[image: фото Конвертер  UGreen CM511]
	Док-станция UGREEN CM511 - это небольшой адаптер с серым металлическим корпусом и коротким кабелем, который не займет много места на столе. Хаб совместим с любыми ноутбуками и ПК, подключается через обычный USB-порт. Адаптер не нуждается в установке ПО и отдельным питанием. Устройство Ugreen CM511 заменит кард-ридер, 3 USB-порта и выход HDMI. Такая станция расширит возможности простого ноутбука, упростит работу с внешними накопителями. Теперь вам не придется отключать мышь или клавиатуру, чтобы освободить нужный разъем. Видеоинтерфейс позволит подключить ноутбук к ТВ и смотреть любимые фильмы и сериалы на большом экране.
	Разъемы: USB 3.2 Gen 1 Type-A х 3
Видеоразъемы: HDMI
Кард-ридер: microSD, SD
Поддержка OTG: есть
Общее количество разъемов: 6
Максимальная скорость передачи данных по USB: 5 Гбит/сек
Интерфейс подключения к устройству: USB Type-C
Напряжение питания: 5 В
	2099

	
	NIO-Electronics
	NIO-EUSB4ep

https://aliexpress.ru/item/10000205438585.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F&sku_id=20000000147457772
	[image: фото Концентратор  Nio-Electronics NIO-EUSB 4EP]
	· USB over IP контроллер NIO-EUSB
· Интерфейс подключения к устройству RJ-45, USB 2.0
· Разграничение USB портов по IP и логину/паролю
· Многопользовательский доступ
· Управление питанием USB-портов
· 1 блок питания
· Опционально поддержка VPN
· Быстрое восстановление конфигурации переносом SD карты
· Клиент для Windows, Linux, Mac OS X
· Работа клиента в режиме сервиса
	1 Ethernet 1Gb/s порт
Скорость передачи 480 Мбит/С
Порты: 4
Габариты 155 x 45 x 180 мм
Напряжение 220 В
	42000
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